

Общество с ограниченной ответственностью «Гелиокс» ИНН 5029116751

141004 г.Мытищи 1-ый Силикатный переулок д.14Б/4

**+7 (495) 233-41-41 sale@sport-fora.ru**

Руководство по сборке и эксплуатации

**СПОРТИВНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ**

**Уличные атлетические комплексы серии «АК»**



***Уважаемый Покупатель! Вы приобрели атлетический(-ие) комплекс(-ы) для занятий на открытом воздухе серии «АК».***

***Перед монтажом и использованием важно внимательно ознакомиться с этим руководством. Безопасное и эффективное использование может быть достигнуто только тогда, когда тренажер(ы) СОБРАН И УСТАНОВЛЕН ПРАВИЛЬНО квалифицированными специалистами и используется должным образом по прямому назначению.***

***Перед тем как приступить к занятиям рекомендуем проконсультироваться с вашим врачом, нет ли у вас противопоказаний для занятий на тренажере(ах) установленных на открытом воздухе, нет ли у вас каких-либо физиологических, анатомических или иных особенностей организма или такого состояния, при котором может возникнуть риск вашему здоровью.***

***В случае пренебрежения этими правилами производитель не несет ответственность за последствия, возникшие вследствие применения тренажера.***

Компания Спорт-Фора выпускает линейку атлетических комплексов для занятий на открытом воздухе, в различных конфигурациях. Комплексы отличаются модульностью исполнения и могут быть выполнены в различных вариациях для максимального удобства конечного пользователя.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОДЕРЖАНИЕ** | | |
| ВВЕДЕНИЕ | Стр.4 |
| ОПИСАНИЕ И РАБОТА | Стр.5 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | Стр.9 |
| МОНТАЖ ТРЕНАЖЕРОВ | Стр.11 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Стр.12 |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | Стр.13 |
| ХРАНЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА | Стр.13 |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | Стр.13 |
| УТИЛИЗАЦИЯ | Стр.13 |
| ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) | Стр.14 |

|  |
| --- |
| **Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ** |
| |  | | --- | | **Назначение и содержание руководства по эксплуатации.** Данный документ является эксплуатационным документом на спортивно-игровое оборудование (код документа по ГОСТ 2.601-95 РЭ) и содержит общее описание изделия и общий принцип работы, а также сведения о монтаже, использовании по назначению, техническом обслуживании, текущем ремонте, транспортировке и хранении изделия. | | **Уровень специальной подготовки пользователя тренажером.** Перед использованием тренажера каждый пользователь обязан:  - детально ознакомиться с руководством;  - неукоснительно следовать рекомендациям и предостережениям этого руководства;  -знать и неукоснительно выполнять общие правила при подготовке к занятиям спортом, интенсивным аэробным тренировкам;  - проконсультироваться с врачом, нет ли у вас противопоказаний для занятий спортом.  *Категорически запрещается допускать к тренажерам детей младше 3-х лет. Вся ответственность за использование тренажера детьми, возраст которых не соответствует рекомендациям руководства, травмы и иные проблемы со здоровьем ребенка, ставшие следствием нарушения рекомендаций настоящего руководства (информационной таблички) всецело ложится на взрослых членов семьи.*  **STOP**  **Производитель не несет ответственности за последствия ставшие следствием:**  - некачественной и ненадлежащей установки изделия;  - использования при установке низкокачественных материалов и ненадлежащей квалификации персонала, проводившего установку и монтаж изделий(я);  - эксплуатации изделия ранее срока необходимого для качественного закрепления изделия в грунте или ином материале;  - конструктивного изменения изделия, повлекшие за собой травмы;  - превышения допустимых весовых ограничений;  - несоблюдения требований безопасности при занятиях на тренажерах(е), пренебрежение методикой выполнения упражнений на тренажере;  - явного вандализма, одним или группой лиц с применением специальных инструментов, техники и иных средств и без них с целью разрушения, повреждения или хищения  - повреждения изделия по причине ненадлежащего хранения, установки или использования не по назначению.  *В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, в его конструкцию могут вноситься изменения, не отраженные в настоящем издании, но не ухудшающие его надежность, качество и основные характеристики.*  **Ответственность покупателя, собственника или пользователя.**  **Конечный пользователь (потребитель, покупатель), орган местного самоуправления, собственник площадки, ответственное должностное лицо обязан**:  - обеспечить правильную эксплуатацию и своевременное обслуживание тренажеров;  - обеспечить сохранность изделий от намеренного или ненамеренного их повреждения или разрушения, вандализма и иных проявлений с целью уничтожения или хищения имущества;  - периодически, не реже одного раза в квартал, проверять целостность и работоспособность узлов, крепления на анкерах и иных подвижных и неподвижных элементов;  - своевременно обращаться за квалифицированной помощью по восстановлению, ремонту и замене вышедших из строя узлов и элементов или своими силами устранять поломки.  - не допускать распитие спиртных напитков, курения, разведения открытого огня, катания на самодвижущихся транспортных средствах, выгула домашних животных на спортивных площадках.  **Все тренажеры имеют повышенный запас прочности, что обеспечивает их стойкость к проявлениям вандализма, воздействию метеорологических факторов, намеренной или ненамеренной порчи одним лицом без применения специальных инструментов, техники и иных технических средств, с целью разрушения, повреждения или хищения.**  ***Вандализм,*** *бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей. (БСЭ).* | |
| **Раздел 2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Общие сведения.** Название тренажеров, размеры и нагрузка указаны в таблице 2. Общий вид и порядок сборки указан в таблице 2. Общий вид также доступен в каталогах и на сайте www.sport-fora.ru. Характер изделий указан на титульном листе руководства. Основное предназначение - для занятий спортом (общефизической подготовки) в условиях открытых площадок. Не рекомендуется самостоятельно заниматься на тренажерах лицам, **не достигшим 14 лет.** В любом случае несовершеннолетним лицам рекомендуется заниматься под контролем со стороны подготовленных взрослых.  **Назначение изделия.** Изделия предназначены для выполнения силовых и гимнастических физических упражнений на открытом воздухе. Рекомендуется устанавливать тренажеры в охраняемых или закрытых дворах, площадках. Бесконтрольный доступ к тренажерам может стать причиной травм.  Под формулировкой *«…в условиях открытых площадок…»* следует понимать: - использование тренажеров на открытых, незащищенных от метеорологических условий площадках при температуре указанной в характеристиках тренажера и областью применения: - территория дворов, школьных площадок, реабилитационных и спортивных центров и иных аналогичных условиях.  **Состав тренажеров.** Общий вид тренажеров и их основных составных частей изображен на соответствующих рисунках в таблице 2. Комплект поставки включает:  - Тренажеры, указанные в таблице 1 в упаковке;  - Закладные элементы;  - Крепление для оборудования, которое поставляется в разобранном виде;  - Руководство по эксплуатации на комплект изделий;  **Характеристики тренажеров**: Индивидуальные характеристики тренажеров приведены в таблице 1. Общие характеристики тренажеров: | | | | **Характеристики изделия.** | | | | Максимально допустимый вес пользователей | кг | **До 150** | | Оптимальный возраст для самостоятельного занятия на тренажерах. Рекомендован. | лет | **От 14 до 60** | | Температурный режим эксплуатации. Рекомендован. | С | **От -30 до + 40** | | Рабочая среда |  | **Улица. Открытые и закрытые площадки** | | Страна производитель |  | **Россия** | |
| **Наименование основных составных частей тренажеров:**   |  |  | | --- | --- | | № | Описание частей | | 1 | АК kit 1 Шведская лестница (в зависимости от вида тренажера) | | 2 | АК kit 2 Стойка опорная тип 1 (в зависимости от вида тренажера) | | 3 | АК kit 3 Стойка опорная тип 2 (в зависимости от вида тренажера) | | 4 | АК kit 6 Скамья для пресса | | 5 | АК kit 4 Рычаг для пресса | | 6 | АК kit 7 Подставка для штанги (2 шт.) (в зависимости от вида тренажера) | | 7 | АК kit 5a Турник (в зависимости от вида тренажера) | | 8 | АК kit 5b Турник с ушками (в зависимости от вида тренажера) | | 9 | АК kit 8 Турник прямой для шведской стенки (в зависимости от вида тренажера) | | 10 | АК kit 9a и АК kit 9b Рычаг (правый и левый) с различными хватами (в зависимости от вида тренажера) | | 11 | АК kit 10 Крепления для груши | | 8 | Пластиковые рукоятки заглушки, защитные элементы | | 9 | Соединительные элементы (болты, гайки, шайбы,| шайбы гровера) | |
| |  | | --- | | **Устройство и работа.** В основе устройства тренажера положены следующие основные элементы (узлы):- основа или рама (рамная цельносварная конструкция); - место расположения тренирующегося (сидения, спинки, упоры с элементами регулировок); - система нагружения (рычаги с элементами передачи нагрузки от отягощения к рычагам или ручкам); - элементы безопасности и помощи (защитные колпачки, сглаженные углы, страховочные площадки и упоры). Принцип действия тренажеров заключается в передаче во время тренировки нагрузки на мышцы человека за счет специальной траектории движения отдельных частей тренажера и собственного веса занимающегося.  В зависимости от степени физической подготовленности конкретного человека тренажеры позволяют (в зависимости от тренажера) осуществлять нагружение равное (меньшее) Вашему весу. Рекомендуемый оптимальный вес пользователя – **130 кг.,** максимально допустимый – **150 кг.** Регулировки сидений, спинок и иных узлов не производится. Наиболее комфортные тренировки будут в пределах роста человека от 160 см до 190 см.  Предназначение конкретного тренажера (изделия) и методика выполнения упражнения определяются пользователем. | | **Инструмент и принадлежности.** В комплект тренажера не входит инструмент, необходимый для сборки тренажера. Рекомендуем использовать комплект ключей 8 х 10,12 х 13, 14 х 17, 19, 21 или разводные ключи, набор отверток и шестигранных ключей. Специальной подготовки для сборки тренажеров не требуется. Рекомендуется знать (изучить или проконсультироваться с продавцом) общие требования по эксплуатации спортивно-тренажерного оборудования и тяжелоатлетических снарядов | |
| |  | | --- | | **Маркировка и пломбирования.** Тренажеры серии УТ информационными табличками не комплектуется. Каждый тренажер может быть снабжен специальной табличкой с указанием номера, даты изготовления и отметки ОТК. При необходимости или требованию, тренажер может быть снабжен информационными и предупреждающими табличками. Упаковка тренажера не имеет маркировки. В связи с постоянной работой в области технических и дизайнерских решений производитель может менять или вносить изменения в технические узлы, маркировку, кодировку или цвет отдельных элементов, как на самом тренажере так и на его упаковке, без уведомления покупателя, либо без внесения изменения в руководство, что никоим образом не ухудшает ни одну из описанных характеристик изделия. | | **Упаковка.** Тренажер поставляется в картонной упаковке с обертыванием полиэтиленом для исключения повреждений при транспортировке. Большая часть тренажеров поставляется в полностью собранном виде. В зависимости от типа и модели тренажера некоторые детали могут быть дополнительно упакованы в полиэтилен или картон. Картонная упаковка может быть сохранена покупателем (возврат тренажера возможен только в оригинальной упаковке в сроки, оговоренные нормативно-правовыми актами страны продажи). Пломбы на упаковке отсутствуют. Упаковка возврату не подлежит. | |
| **ВНИМАНИЕ!** *Заполнение ведомостей поставки №1 является обязанностью Продавца (Поставщика). Отсутствие отметок о наличии и количестве Товара (конкретной позиции) не является основанием для отказа в гарантийном ремонте, при наличии отметки в гарантийном талоне и наличии заверенного (подпись с печатью) Покупателем документа, подтверждающего факт поставки и введения в эксплуатацию спортивных тренажеров.*  **!** |
|  |
|  |
| **Общий перечень тренажеров с указанием их технических характеристик и отметкой о наличии**  Таблица 1   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование тренажера** | **Код изделия** | **Габариты, см** | | | | Длина | Ширина | Высота | | 1 | Атлетический комплекс АК3 | АК3 |  |  |  | | 2 | Атлетический комплекс АК8 | АК8 |  |  |  | | 3 | Атлетический комплекс АК9 | АК9 | 226 | 179 | 240 | | 4 | Атлетический комплекс АК10 | АК10 | 326 | 227 | 240 | | 5 | Атлетический комплекс АК11 | АК11 | 414 | 131 | 240 | | 6 | Атлетический комплекс АК12 | АК12 | 261 | 100 | 240 | | 7 | Атлетический комплекс АК13 | АК13 |  |  |  | | 8 | Атлетический комплекс АК14 | АК14 |  |  |  | | 9 | Атлетический комплекс АК15 | АК15 |  |  |  | | 10 | Атлетический комплекс АК16 | АК16 |  |  |  |   **Уличный спортивный комплекс АК9**    **Уличный спортивный комплекс АК10**    **Уличный спортивный комплекс АК11**    **Уличный спортивный комплекс АК12**    **Уличный спортивный комплекс АК16**    *При изготовлении тренажеров применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров (первый слой цинковое покрытие, второй и третий - порошковая окраска). Все тренажеры упаковываются двойным слоем упаковочного материала (первый слой ватин, второй пузырчатая полиэтиленовая пленка, гофрокартон).* |
| **Раздел 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ** |
|  |
| **Эксплуатационные ограничения. Каждый из тренажеров должен использоваться исключительно по назначению и с соблюдением требований настоящего документа. Максимальный вес одного пользователя не должен превышать 150 кг в зависимости от модели. Максимально допустимая нагрузка указана в табл.2.**  *Категорически запрещается нагружать тренажер только с одной стороны нагрузкой более 130 кг. Рекомендуется распределенная или сбалансированная нагрузка при занятиях пользователей с весом превышающим 100 кг.*  *Тренажер не является медицинским и не может использоваться как средство для проведения лечебных процедур. Тренажер не предназначен для тренировок животных.*  **Подготовка изделия к эксплуатации. Перед использованием тренажеры нужно собрать в полном соответствии с требованиями данного Руководства по эксплуатации и других документов относительно сборки тренажеров (в случае поставки таких документов в комплекте).** |
| **Порядок сборки изделия. Изделие поставляется в собранном виде. Возможна поставка отдельных изделий со снятыми рычагами. При сборке руководствуйтесь внешним видом тренажера отображенного в табл. 2. Порядок сборки и монтажа приведен в табл.2.** |
| **Эксплуатация изделия. Перед использованием тренажеров проверьте надежность всех болтовых соединений, его работоспособность и отсутствие поломок (повреждений) - при наличии поломок тренажеров, их полной, частичной неработоспособности - использование тренажеров запрещается.**  *Убедись в надежности крепления всех узлов и элементов. Безопасность занятий на тренажере во многом зависит от качества сборки и установки. Шаткость в опоре недопустима.*  **Рекомендации для тренировок. Процесс полезной тренировки должен включать в себя разминку, основные упражнения и расслабление. Проделывайте такие упражнения 2-3 раза в неделю, лучше 3 раза, отдыхайте один день между занятиями. Через несколько месяцев, можно увеличить частоту занятий до 4 – 5 раз в неделю. Разминка является очень важной частью занятий и её необходимо выполнять каждый раз. После разминки мышцы разогреваются и растягиваются, что приводит к улучшению циркуляции крови, стабилизации сердечного ритма и доставке большого количества кислорода в мышцы, т.е. тело хорошо готовится к дальнейшим интенсивным упражнениям. Поэтому выполнение разминочных упражнений строго рекомендуется для занятий на тренажере.**  **Предлагаемый ниже комплекс упражнений рекомендуется выполнять перед каждой тренировкой на тренажере. warn- up** |
| **Наклоны вперед** |
| **После разминки Вы можете начать тренировку непосредственно на тренажерах.**  **Изделия рекомендуется устанавливать на детских площадках, во дворах, в дошкольных и школьных учреждениях, а также в иных местах соответствующих рекомендациям Руководства по эксплуатации.**  **В целях Вашей безопасности, не рекомендуется эксплуатация изделия при сложных погодных условиях (гололед, снегопад, дождь, град, сильный ветер, и прочее), при которых существует возможность получить травму.**  **Порядок контроля исправности тренажеров. Тренажерный комплекс должен быть установлен согласно данного руководства по эксплуатации. Перед началом тренировки целесообразно проверить целостность элементов тренажеров, надежность затяжки резьбовых соединений. Рекомендуется систематически проверять состояние тренажеров. Раздел 5.**  **Меры безопасности при использовании тренажера по назначению.**  *Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящий документ перед сборкой и началом использования тренажеров. Ознакомление с данным документом обязательно для всех пользователей тренажеров.*  **Запрещается заниматься на тренажерах лицам имеющим возраст или вес, выходящий за рамки ограничений указанных в руководстве.**  **Запрещается проводить занятие на неисправном комплексе (тренажере). Запрещается вносить изменения в конструкцию тренажеров.**  **Безопасная и эффективная тренировка на тренажерах возможна лишь при условии правильной сборки, монтажа на земле, своевременного и регулярного ухода за тренажерами.**  **Перед началом использования тренажеров проконсультируйтесь с врачом относительно безопасности тренировок на тренажерах для Вашего здоровья, а также для определения физических особенностей Вашего организма, которые могут вызывать риск для Вашего здоровья и безопасности, или не позволят эффективно использовать тренажеры. Консультация врача особенно необходима в тех случаях, когда Вы принимаете медикаменты, которые влияют на уровень сердцебиения, кровяного давления и уровня холестерина.**  **Следите за реакцией своего организма! Неправильное использование тренажеров или избыточные нагрузки могут повлечь вред Вашему здоровью. Прекратите тренировку, если Вы почувствуете следующие симптомы: боль, давление в груди, нарушение сердцебиения или дыхания, слабость или головокружение. Если такие симптомы возникают регулярно, обратитесь к врачу перед продолжением тренировок.**  **Не допускайте бесконтрольный доступ детей и животных к тренажеру. Тренажер предназначен для самостоятельного использования лицами, достигшими 16-ти лет.**  **Для нормальной и безопасной работы тренажеров необходимо свободное место в радиусе не меньше 50см от крайних частей тренажеров при максимально крайнем рабочем положении их частей.**  *Исключение составляют тренажеры, предназначенные для детей, условия использования тренажера детьми должны быть отражены в эксплуатационном документе на тренажер. В любом случае, исключите бесконтрольный доступ к тренажеру, детей младше трех лет.*  **Перед каждым использованием тренажеров проверьте их техническое состояние и исправность, в частности необходимо удостовериться в надежном креплении всех винтов и соединений.**  **С целью избежание преждевременного сноса, поломок, регулярно осуществляйте профилактические проверки тренажеров.**  **Всегда используйте тренажеры исключительно по назначению. Если при использовании Вы слышите лишние шумы (звуки) или замечаете неправильную работу тренажеров, прекратите занятие до выявления и полного устранения неисправности.**  **Используйте удобную спортивную одежду для тренировок.**  **Не осуществляйте тренировки на тренажерах после употребления алкоголя или любых медицинских препаратов.**  **ЗАПРЕЩЕНО!** ***Заниматься на тренажерах больным, лицам, находящимся в алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении, а также лицам с расстройством психики.***  **STOP**   |  | | --- | | **Раздел 4. МОНТАЖ ТРЕНАЖЕРОВ** | | Внимательно изучить рекомендации по монтажу закладных элементов.  **1.** Подготовить участок земли (разровнять его) и осуществить разметку (рисунок 2).  **2**. За отметку 0,00 принять уровень земли.  **3**. Выкопать приямок(и). Размеры указаны на рисунке 1 и рисунке 2.  **Рис. 1 – Монтаж закладных элементов**    **Рис. 2 – Установочные схемы атлетических комплексов**    **4**. Осуществить скрутку столбов атлетических комплексов и закладных элементов.  **5**. Осуществить установку столбов комплекса в приямки выровняв их по уровню и высотной отметке.  **5**. Заполнить приямки бетоном марки - Кл. У 15 малой фракции.  **6**. Произвести окончательную сборку и выравнивание комплекса  **7**. Оставшуюся полость приямка засыпать предварительно выкопанным грунтом в уровень земли. | | **Раздел 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ** | | Техническое обслуживание предусматривает ежедневный осмотр, проверку целостности изделия и надежности крепления всех его узлов и элементов.  Учитывая особенности свободного доступа к тренажерам, эксплуатацию на дворовых и парковых территориях, воздействие внешних метеорологических факторов настоятельно рекомендуем иметь сотрудника или ответственное лицо, которое будет осуществлять регулярный уход за тренажерами.  Рекомендуется через один-два месяца эксплуатации провести контрольную затяжку болтовых соединений. Не реже одного раза в 3 месяца проверять состояние и смазку подвижных узлов. По необходимости подтягивать и смазывать.  Не реже одного раза в 12 месяцев проверять состояние ручек, сидений и спинок, состояние лакокрасочного покрытия. По необходимости менять или восстанавливать неисправные и разрушенные элементы.  Целесообразно проводить текущий или профилактический ремонт (обслуживание) тренажеров перед началом весенне-летнего периода эксплуатации и по его окончанию.  Техническое обслуживание изделия предусматривает ответственность пользователя относительно всех рекомендаций, предусмотренных этим документом.  *Перечисленные мероприятия относятся к текущему техническому обслуживанию с целью поддержания работоспособности изделия и не являются гарантийными.**Техническое обслуживание тренажеров предполагает в первую очередь ответственность пользователя (ответственного лица) по каждодневному уходу за тренажером и выполнение им всех рекомендаций, оговоренных в этом руководстве и написанных на табличках, нанесенных на тренажере. Текущее техническое обслуживание проводится самостоятельно пользователем (ответственным лицом). Привлечение специалистов компании «Sport-Fora» является услугой и оплачивается в соответствие с тарифом.*  **!**  Эксплуатация изделия запрещена, при наличии поломок изделия, его полной или частичной неработоспособности. | | **Раздел 6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ** | | Весь текущий, капитальный ремонт проводится только работниками сервисного центра Производителя или специально уполномоченными компанией специалистами. | | **Раздел 7. ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ** | | **Порядок подготовки изделия для хранения и снятие его с хранения.**  **ВНИМАНИЕ**! Изделие рассчитано на постоянное использование по назначению на открытом воздухе (с учетом ограничений, определенным данным документом) после его установки.  В случае если обстоятельства требуют длительного хранения, рекомендуется придерживаться следующих правил хранения (перечень условий не является полным):  - поместить изделие в закрытом, отапливаемом, сухом помещении;  - защитить изделие от внешних факторов (пыль, капли воды при уборке и т.д.) большим полиэтиленовым пакетом, оставив пространство для свободной циркуляции воздуха;  - принять другие меры для сохранения внешнего вида и свойств изделия во время хранения.  При снятии изделия с хранения и начала его использования придерживайтесь следующих рекомендаций:  - освободите изделие от упаковочного материала (полиэтилен, картон, и прочее);  - удалите с поверхности изделия пыль и другие загрязнения;  - проверьте работоспособность изделия. | | **Раздел 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ** | | Транспортирование тренажеров осуществляется как в собранном, так и в разобранном виде в штатной упаковке или иной картонной упаковке. Способ транспортировки должен соответствовать упаковке. Транспортирование может осуществляться и в иной упаковке, обеспечивающей сохранность тренажеров от внешних факторов (дождь, снег, солнечные лучи, вода, и иное).  Время, протяженность и средства транспортирования пользователь выбирает самостоятельно. | | **Раздел 9. УТИЛИЗАЦИЯ** | | После окончания срока использования изделия (эксплуатационный период 10 лет) Покупатель самостоятельно определяет порядок его дальнейшего использования. В случае принятия Вами решения об утилизации изделия, обратитесь к продавцу изделия или специализированным организациям.  Изделие не содержит вредных примесей и материалов способных нанести вред Вашему здоровью и не подлежит специальной утилизации. | | **Раздел 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)** |   **ПРОДАВЕЦ** уведомляет **ПОКУПАТЕЛЯ**, что постановлением Правительства РФ №55 от 19.01.98 г (редакция 06.02.2002 №81) отменен возврат товара надлежащего качества, относящегося к технически сложным товарам на которые установлены Гарантийные сроки.  Претензии по качеству приобретенного товара принимаются в сервис-центре.  Контакты:  Общество с ограниченной ответственностью «Гелиокс» ИНН 5029116751  141004 г.Мытищи 1-ый Силикатный переулок д.14Б/4  **+7 (495) 233-41-41 sale@sport-fora.ru**  с 09-18. Выходной –суббота, воскресенье  Претензии по качеству товара не принимаются в случаях оговоренных в разделе 10, а также :   1. При отсутствие данного талона 2. При неполной комплектности изделия 3. При царапинах сколах и трещинах на деталях   Транспортировка изделия в адрес гарантийной мастерской сотрудниками сервис центра не является обязательной для последних.  **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1**  **на pемонт (замену) в течение гарантийного срока**  **Уличный атлетический комплекс серии АК**  Дата продажи " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Выполнены работы по устранению неисправностей: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата ремонтных работ(замены) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Пpедставитель  пpедпpиятия-изготовителя Владелец  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2**  **на pемонт (замену) в течение гарантийного срока**  **Уличный атлетический комплекс серии АК**  Дата продажи " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Выполнены работы по устранению неисправностей: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата ремонтных работ(замены) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Пpедставитель  пpедпpиятия-изготовителя Владелец  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №3**  **на pемонт (замену) в течение гарантийного срока**  **Уличный атлетический комплекс серии АК**  Дата продажи " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Выполнены работы по устранению неисправностей: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата ремонтных работ(замены) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Пpедставитель  пpедпpиятия-изготовителя Владелец  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |