
Спортивный комплекс

SPORT-FORA YSK 41

ПАСПОРТ

SPORT-FORA 100.41.00ПС



Внимательно прочтите паспорт (ПС) для ознакомления с правилами безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия.

Паспорт рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации изделия.

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

1.1 Наименование, обозначение: Спортивный комплексСпорт-Фора

1.2 Предприятие: ООО «СпортТехника», Россия, г. Мытищи.

1.3 Место установки: на открытых уличных участках в местах массового отдыха людей.

1.4 Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен спортивный комплекс: ТУ 965220-101-14474368-2022

Назначение: Спортивный комплекс помогает развивать силу хвата, прорабатывать мышцы плечевого пояса, пресса, спины, бицепсы и трицепсы.

**2. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Комплектностьпоставляемого комплекса см. таблицу 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № позиции | Сборочные единицы и детали | Кол-во, шт. |
| Обозначение, наименование |
| 1 | Стойка 2200 | 1 |
| 2 | Стойка 3300 | 3 |
| 3 | Перекладина 1400 | 2 |
| 4 | Хомут в сборе | 8 |
| 5 | Рукоход змейка | 1 |
| 6 | Крепеж комплект | 1 |
| 7 | Паспорт Sport-fora | 1 |

**3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

3.1 Спортивный комплекс транспортируется любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.

3.2 При погрузке, разгрузке и монтаже соблюдать меры предосторожности для обеспечения сохранности деталей.  
3.3 До установки в рабочее положение КОМПЛЕКС хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха, вдали от агрессивных сред и нагревательных приборов, при температуре от - 30° С до + 30° С.

**4. УТИЛИЗАЦИЯ**

4.1 Перед отправкой комплекса на утилизацию необходимо:

* Произвести демонтаж;
* Разобрать КОМПЛЕКС. Разборку выполнять в последовательности, обратной сборке;
* Рассортировать детали по видам материалов, примененных для их изготовления

4.2 Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ

4.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03

**5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие уличного комплекса требованиям технической документации при соблюдении покупателем требований настоящего паспорта.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяца со дня реализации.

5.3 Гарантия не распространяется на:

* изделия, поврежденные при перевозке покупателем;
* изделия, поврежденные в результате вандализма или форс-мажорных обстоятельств;
* изделия, для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте изделия, не имеющие в паспорте отметок об упаковывании, приёмке ОТК и продаже изделия;
* естественный износ, происходящий в результате нормального использования

**6. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ**

**6.1 Подготовка к монтажу**

6.1.1 Распакуйте КОМПЛЕКС

6.1.2 Внимательно изучите инструкцию по монтажу

6.1.3 Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок земли)

**6.2 Меры безопасности**

6.2.1 Работы по сборке, разборке и установке комплекса должны производить не менее 2-х человек.

6.2.2 Сборку комплекса производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в паспорте.

**6.3 Последовательность сборки и монтажа**

6.3.1 Подготовить участок земли (разровнять его)

6.3.2 Выкопать яму, глубиной больше на 100-150 мм, чем закладной элемент, входящий в комплектацию

6.3.3 Осуществить скрутку комплекса и закладного (-ых) элемента (-ов).



6.3.4 Осуществить установку комплекса в приямки выровняв их по уровню и высотной отметке.

6.3.5. Заполнить приямки бетоном марки прочности и класса морозостойкости не ниже М300 и F50 соответственно.

6.3.6 Произвести окончательную сборку и выравнивание комплекса

6.3.7 Оставшуюся полость приямка засыпать предварительно выкопанным грунтом в уровень земли.

Варианты установки бетонированием:



**⚠️ ВНИМАНИЕ! Монтаж комплекса производить не менее чем через трое суток после заливки фундамента**

**7. РУКОВОДСТВО И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

7.1 Спортивный комплекс предназначен для возрастной группы от 14-и лет и ростом от 1400 мм

7.2 В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования в процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные визуальные осмотры уличного комплекса с целью выявления повреждений, снижающих прочность несущих конструкций и опасных дефектов, являющихся результатом ненадлежащего использования, вандализма или прочих условий.

7.3 Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования.

7.4 В процессе занятий не допускается нахождение людей в зоне безопасности.

7.5 Не рекомендуется приступать к занятиям без предварительной консультации с врачом.

7.6 КОМПЛЕКС помогает развивать силу хвата, прорабатывать мышцы плечевого пояса, пресса, спины, бицепсы и трицепсы.

**8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ**

8.1 Перед вводом в эксплуатацию необходимо:

* Провести визуальный осмотр
* Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов уличного комплекса

**⚠️ ВНИМАНИЕ! Невыполнение осмотра и проверки комплекса может привести к травмам!**

8.2 Необходимо проводить ежедневный визуальный осмотр, который включает:

* Проверку надежности крепления к фундаменту несущей конструкции;
* Проверку целостности конструкции, наличия всех элементов уличного комплекса
* Проверку узлов крепления. При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.
* Проверку наличия защитных пластмассовых колпачков на крепёжных деталях.

**⚠️ ВНИМАНИЕ! При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя инструмент**

**Вышедшие из стоя элементы заменять только аналогичными завода-изготовителя**

**⚠️ ВНИМАНИЕ! Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса**

8.3 Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить функциональный осмотр. Функциональный осмотр включает:

* Проверку устойчивости конструкции, прочность узлов крепления;
* Проверку затяжки резьбовых соединений; при ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.
* Установку или замену пластмассовых колпачков, закрывающих резьбовые части.

8.4 В целях предотвращения коррозии необходимо ежеквартально обрабатывать антикоррозионной смазкой:

- все видимые сварные швы;

- все видимые резьбовые соединения.

8.5 Проводить ежегодный основной осмотр.

8.6 В зимнее время зону безопасности уличного комплекса очищать от снега.

**⚠️ ВНИМАНИЕ! Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то КОМПЛЕКС должен быть закрыт для использования**

**Правильная и безопасная эксплуатация комплекса гарантируется при соблюдении следующих условий:**

* **Назначение ответственного лица за эксплуатацию комплекса**
* **Регулярное выполнение требований вышеперечисленных мероприятий**

**9. ОТМЕТКА СБОРЩИКА.**

Спортивный комплекс собран, упакован, укомплектован в соответствии с технической документацией.

Дата изготовления «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Сборщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.**

КОМПЛЕКС признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ.**

Торговое предприятие

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_


Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**Примечание**: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем паспорте. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.


**12. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.**

12.1 Основные массогабаритные характеристики изделия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Габаритные  размеры изделия | Длина, м | 5,45 |
| Ширина, м | 0,6 |
| Высота, м | 2,7 |
| Вес нетто (кг), не более | | 132 |
| Максимальная нагрузка, кг | | 120 |



12.3 Зона безопасности изделия: 9500 х 4600 мм



***Учет технического обслуживания***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность ФИО и подпись ответственного лица |
|  |  |  |  |

***Сведения о ремонте***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата | | Время наработки до ремонта, ч. | Организация, проводившая ремонт | Должность ФИО и подпись ответственного лица |
| начало | конец |
|  |  |  |  |  |  |  |